Przedmiar robót
Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Budowa linii kablowei nN-0,4 kV oświetlenia ulicznego

1. Zasilenie projektowanych odcinków linii kablowej oświetlenia chodnika	

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-010-020	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego (rozłącznik bezpiecznikowy typ SZ 50.1) w liniach napowietrznych nn 
krotność= 2,00
	szt	1,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 13-260106-07-020	Montaż wkładek bezpiecznikowych 
krotność= 2,00

	szt	1,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-02010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek
krotność= 2,00
	m	4,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50717-06010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek
krotność= 2,00

	m	3,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność= 2,00

	szt	1,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność= 2,00
	szt	1,00

2. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego	

1	2	3	4	5	
 7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010701-0201-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.

krotność= 1,00

	m	39,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010702-0201-040	Mechaniczne kopanie rowów,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna rowu do 0,4 m,dla kabli,koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.Grunt kat.III-IV

krotność= 1,00	m	201,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-020-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m

krotność= 2,00
	m	240,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 110
krotność= 1,00

	m	39,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych
krotność= 1,00

	m	255,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rurach osłonowych
krotność= 1,00

	m	39,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność= 1,00

	m	233,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność= 1,00

	szt	16,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010705-0201-040	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli.Głębokość rowów do 0,6 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III-IV.

krotność= 1,00
	m	240,00

3. Montaż słupów i opraw	

1	2	3	4	5	
 16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-010-020	Montaż i stawinanie słupów SAL-R1 oświetleniowych aluminiowych o wysokości 6 m 
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-030-090	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgniki.  Wysokość latarń do 10 m
krotność= 1,00
	kpl	9,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw OW-S 70W oświetlenia zewnętrznego z kloszem "Szyszka" biały z daszkiem czarnym
krotność= 1,00

	szt	9,00

2. Montaż wysięgników i opraw na istniejących słupach linii napowietrznej nN-0,4 kV	

1	2	3	4	5	
 19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż kinkietów aluminiowych typu KA-20

krotność= 1,00

	szt	3,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników WO-5 mocowanych na słupie 
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LUNOIDA 100W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw OW-S 70W oświetlenia zewnętrznego z kloszem "Szyszka" biały z daszkiem czarnym
krotność= 1,00

	szt	3,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów YDYp 3x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki.
krotność= 1,00

	kpl	11,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych SV i BZO-01w liniach napowietrznych nn 
krotność= 1,00

	szt	10,00

3. Prace uzupełniające	

1	2	3	4	5	
 25	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Dopuszczenie do pracy i nadzór ZE 
krotność= 2,00

	szt	1,00
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	9,00
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 4,00

	szt	1,00
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 4,00

	szt	2,00
	
29	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego - Kalkulacja własna.
krotność= 1,00
	szt	1,00