Przedmiar robót

Adres budowy: Żuromin, Pl. Piłsudskiego, Bp. Wetmańskiego
Rodzaj robót: Remont oświetlenia drogowego i wymiana słupów typu WZ na aluminiowe

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Montaż wysięgników KA-9 wraz z oprawą OWS 70 (klosz mleczny typu szyszka, fi 400)
					
1	KNNR 5
1002-040-020	Montaż wysięgników aluminiowych KA-9 mocowanych na słupie
krotność = 1,00
	17,00	szt			
2	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OW-S 70W oświetlenia zewnętrznego z kloszem "Szyszka" biały z daszkiem czarnym
krotność = 1,00
	17,00	szt			
3	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00
	17,00	szt			
4	KNNR 5
0113-010-020	Podłączenie oprawy OWS 70 do linii oświetleniowej
krotność = 1,00
	17,00	szt			
		Razem:					
2		Montaż oprawy OUSe 100W na istniejącym słupie ŻN (wysięgnik WO-II (nad przewody)
					
5	KNNR 5
1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych mocowanych na słupie WO-II nad przewody
krotność = 1,00
	1,00	szt			
6	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OUSe-100W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
	1,00	szt			
7	KNNR 5
1003-02010-090	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki.
krotność = 1,00
	1,00	kpl			
8	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00
	1,00	szt			
		Razem:					
3		Wymiana słupów WZ na 
					
9	KNNR 5
0719-070-050	Rozebranie ręczne płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
krotność = 1,00
	4,00	m2			
10	KNNR 5
0720-090-050	Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotność = 1,00
	4,00	m2			
11	KNNR 9
1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku
krotność = 1,00
	2,00	kpl			
12	KNNR 9
1002-060-020	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie
krotność = 1,00
	2,00	szt			
13	KNNR 9
1006-060-020	Demontaż tabliczki bezpiecznikowej
krotność = 1,00
	2,00	szt			
14	KNNR 9
1001-100-020	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 720 kg
krotność = 1,00
	2,00	szt			
15	KNNR 5
1001-010-020	Montaż i stawinanie słupów SAL-U1 oświetleniowych aluminiowych o masie do 100 kg
krotność = 1,00
	2,00	szt			
16	KNNR 5
1003-03010-090	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m
krotność = 1,00
	2,00	kpl			
17	KNNR 5
1003-02010-090	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
krotność = 1,00
	2,00	kpl			
18	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OUSc-150W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
	2,00	szt			
19	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OW-S 70W oświetlenia zewnętrznego z kloszem "Szyszka" biały z daszkiem czarnym
krotność = 1,00
	2,00	szt			
		Razem:					
4		Dopuszczenie do pracy w technologi PPN przez ZE
					
20	
AW-020	Dopuszczenie do pracy -Kalkulacja własna.
krotność = 1,00
	3,00	szt			
		Razem:					
		Razem kosztorys: