Zał. nr 3 do SIWZ

Przedmiar robót 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Zasilenie projektowanego oświetlenia S-1379
					
1	KNNR 5
0701-030-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV
krotność = 1,00
	0,40	m3			
2	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm
krotność = 1,00
	3,00	m			
3	KNNR 5
0706-020-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
krotność = 1,00
	1,00	m			
4	KNNR 5
0907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych
krotność = 1,00
	3,00	m			
5	KNNR 5
0606-05010-020	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
krotność = 2,00
	2,00	szt			
6	KNNR 5
0713-030-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x50mm2 w rurach osłonowych
krotność = 1,00
	4,00	m			
7	KNNR 5
0707-010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x50mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność = 1,00
	126,00	m			
8	KNNR 5
0403-010-020	Montaż szafki oświetlenia ulicznego na fundamencie SOU-3/W/F (3 obwody)
krotność = 1,00
	1,00	szt			
9	KNNR 5
0406-010-020	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg (zegar astronomiczny CPA 4.0, stycznik, zabezpieczenia)
krotność = 1,00
	3,00	szt			
10	KNNR 5
0726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność = 1,00
	2,00	szt			
11	KNNR 5
0702-050-060	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
krotność = 1,00
	0,30	m3			
		Razem:					
2		Linia kablowa 
					
12	KNNR 5
0719-100-050	Rozebranie ręczne kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
krotność = 1,00
	10,00	m2			
13	KNNR 5
0701-05010-060	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko-spycharką. Grunt kategorii III-IV
krotność = 1,00
	32,00	m3			
14	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność = 1,00
	18,00	m3			
15	KNNR 5
0723-030-040	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami.
krotność = 1,00
	15,00	m			
16	KNNR 5
0706-020-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
krotność = 1,00
	155,00	m			
17	KNNR 5
0705-030-040	Ułożenie rur osłonowych BE o średnicy fi 75 na słupie
krotność = 1,00
	3,00	m			
18	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych AROT DVK fi 110
krotność = 1,00
	10,00	m			
19	KNNR 5
0907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych
krotność = 1,00
	162,00	m			
20	KNNR 5
0717-02010-040	Układanie kabli  YAKY 4x35mm2 bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem objemek
krotność = 1,00
	7,00	m			
21	KNNR 5
0717-06010-040	Układanie kabli YAKY 4x35mm2 poprzez wciaganie do rur osłonowych mocowanych na słupach
krotność = 1,00
	3,00	m			
22	KNNR 5
0713-030-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rurach osłonowych
krotność = 1,00
	25,00	m			
23	KNNR 5
0707-010-040	Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35mm2 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego 
krotność = 1,00
	142,00	m			
24	KNNR 5
1001-010-020	Montaż i stawinanie słupów SAL-U1 oświetleniowych aluminiowych o masie do 100 kg
krotność = 1,00
	3,00	szt			
25	KNNR 5
1003-03010-090	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m
krotność = 1,00
	3,00	kpl			
26	KNNR 5
1003-02010-090	Montaż przewodów YDYp 3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m
krotność = 1,00
	3,00	kpl			
27	KNNR 5
1203-010-020	Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
krotność = 1,00
	36,00	szt			
28	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OUSb-150W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach wraz z lampą SON-T Plus
krotność = 1,00
	3,00	szt			
29	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OW S-70W (klosz mleczny kula  fi 400) oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach wraz z lampą SON-T Plus
krotność = 1,00
	3,00	szt			
30	KNNR 5
0726-100-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV . Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2
krotność = 1,00
	8,00	szt			
31	KNNR 5
0702-050-060	Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III-IV
krotność = 1,00
	38,00	m3			
32	KNNR 5
0720-080-050	Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotność = 1,00
	10,00	m2			
		Razem:					
3		Linia napowietrzna
					
33	KNNR 5
0903-01010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 10,5/4,3
krotność = 1,00
	3,00	szt			
34	KNNR 5
0901-020-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi ŻN 10 pojedynczych z ustojami.
krotność = 1,00
	6,00	szt			
35	KNNR 5
0903-040-020	Montaż haków
krotność = 1,00
	9,00	szt			
36	KNNR 5
0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 linii napowietrznej
krotność = 1,00
	0,37	km			
37	KNNR 5
0906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00
	2,00	szt			
38	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00
	30,00	m			
39	KNNR 5
0606-05010-020	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa). Kategoria gruntu III
krotność = 2,00
	2,00	szt			
40	KNNR 5
1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie
krotność = 1,00
	9,00	szt			
41	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw OUSb-150W oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach wraz z lampą SON-T Plus
krotność = 1,00
	9,00	szt			
42	KNNR 5
1003-02010-090	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w wysięgniki.
krotność = 1,00
	9,00	kpl			
43	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych SV w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
krotność = 1,00
	9,00	szt			
		Razem:					
4		Pozostałe prace
					
44	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4
krotność = 1,00
	5,00	odcinek			
45	KNNR 5
1301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność = 1,00
	1,00	pomiar			
46	KNNR 5
1304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze
krotność = 1,00
	3,00	szt			
47	
AW-020	Przygotowanie i dopuszczenie do pracy przez Zakład Energetyczny w technologi ppn
krotność = 1,00
	1,00	szt			
48	
AW-020	Tyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza linii oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna.
krotność = 1,00
	1,00	szt			
		Razem:					
		Razem kosztorys: